**Требования к подрядчикам**

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оформить техническое задание на выполнение работ по демонтажу (общие сведения, местоположение объекта, краткая характеристика объекта демонтажа, требования к охране труда, условия производства демонтажных работ и требования, сроки демонтажных работ) | До выбора подрядчика и оформления договора подряда | Заказчик |
| 2 | Предоставить план производственных работ (ППР) на проведение демонтажных работ утвержденный Подрядчиком и согласованный Заказчиком. | До начала работ (при необходимости) | Подрядчик |
| 3 | Работники Подрядчика проходят вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в службе охраны труда (СОТ), по газовой безопасности в газоспасательной службе (ГСО) на территории Заказчика.Кроме этого работники Подрядчика должны быть аттестованы:**ИТР** – по пром.безопасности – (общая безопасность А + спец. Б (огневые и т.д.); по эл.безопасности достаточно 3 –ей группы (если не идёт речи о работе на подстанциях); лицо ответственное за работы на высоте 3-я группа.  **рабочие специальности**: Квалификационное удостоверение  (слесарь, г/резчик, плотник и т.д.), по эл.безопасности 2-я группа; стропальщик (кв.уд); рабочий с люльки.; | До начала работ | Подрядчик |
| 4 | Предоставить заполненную форму Сведений об обучении персонала подрядчика и предоставить подтверждающие документы по обучению работников подрядчика участвующих в проведении работ по договору подряда (приложение №1) | До начала работ | Подрядчик |
| 5 | Оформить Акт-допуск на производство работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (приложение №2) | До начала работ | Подрядчик  |
| 6 | Ознакомить работников Подрядчика:- с опасными и вредными производственными факторами, которые имеются на действующем производстве и могут воздействовать на работников, осуществляющих СМР, а также СИЗ, применяемыми для защиты от их воздействия. Перечень опасных и вредных производственных факторов, специфичных для данного производства (цеха) прилагается к Акту-допуску\*;-картой оценки профессиональных рисков\*;-перечнем локальных нормативных актов Общества оп ОТиПБ\***\*выдает Заказчик при согласовании Акта-допуска).** | До начала работ | Заказчик |
| 7 | Оформить наряд-допуск на производство работ (по согласованию с Заказчиком)  | До начала работ | ЗаказчикПодрядчик |
| 8 | Оформить и утвердить акт передачи площадки на период демонтажных работ  | До начала работ | ЗаказчикПодрядчик |

Приложения:

1. Сведения об обучении персонала подрядчика (бланк)

2. Акт-допуск на для производства работ на территории организации (бланк)

3. Условия производства демонтажных работ и требования