Приложение № 3 к договору подряда от \_\_\_ № \_\_\_\_

**Ключевые правила безопасности ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»**

**1. Общие положения**

1.1. Ключевые правила безопасности разработаны на основе анализа причин несчастных случаев, инцидентов и аварий на предприятиях химического комплекса.

1.2. Целью применения ключевых правил безопасности является формирование безопасных принципов поведения при выполнении работ на территории Общества сограниченной ответственностью «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (Общество), предусмотренных системой управления охраной труда и промышленной безопасностью ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

1.3. Ключевые правила безопасности разработаны для реализации политики и достижения целей Общества:

─ в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

─ повышения культуры безопасности при выполнении работ;

─ определения единых минимальных требований к безопасному поведению при выполнении работ;

─ предупреждения происшествий с участием работников привлеченных подрядных организаций;

─ информирования работников подрядных организаций о недопустимости действий, которые могут привести к происшествиям.

**2. Термины, определения и сокращения**

**Ключевые правила безопасности (КПБ)** - единые требования к поведению работников подрядных организаций, занятых на объектах Общества в соответствии с условиями заключенного договора или другом законном основании, несоблюдение которых может привести к происшествиям.

**Культура безопасности** - квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение производственной безопасности объектов ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

**Работы повышенной опасности** - работы, до начала выполнения которых лицам, ответственным за их безопасное выполнение, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий.

**Происшествие** - любое нежелательное событие, случившееся в Обществе, которое привело или могло привести к причинению ущерба или вреда здоровью физических лиц на производстве, аварии или инциденту.

**СИЗ** - средства индивидуальной защиты - технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных или опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнений или влияния особых температурных условий.

**3. Ключевые правила безопасности**

| ***№ п/п*** | ***Требования*** |
| --- | --- |
| 1 | **Запрещается** выполнение работ без средств индивидуальной защиты (СИЗ) и необходимых для безопасного выполнения работ. |
| 2 | **Запрещается** выполнение работ на производственных площадках без защитных очков. |
| 3 | **Запрещается** производить работы в помещениях, в которых возможно выделение опасных веществ, без предварительного анализа газо-воздушной среды. |
| 4 | **Запрещается** производить работы на не отключенном и/или не обесточенном оборудовании.  |
| 5 | **Запрещается** проведение работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска и/или оформления записи в специальном журнале. |
| 6 | **Запрещается** отключение или разрушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения. |
| 7 | **Запрещается** курение на территории предприятия вне специально отведенных для этой цели мест. |
| 8 | **Запрещается** нахождение на территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. |
| 9 | **Запрещается** сокрытие информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, потенциально опасных происшествий.  |
| 10 | **Запрещаются** игры с личными вещами, электронными устройствами, оборудованием, инструментами, приспособлениями и опасные развлечения. |

**4. Порядок применения Ключевых правил безопасности**

4.1. КПБ доводятся до сведения персонала организаций, занятых на объектах Общества в соответствии с договором или ином законном основании.

 КПБ не отменяют, а дополняют требования, изложенные в нормативно-технической документации, правилах, инструкциях по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, применяемых в Обществе.

4.2. В случае обнаружения нарушений КПБ или возникновения сомнений в безопасности выполняемых работ, каждый работник подрядной организации обязан предупредить исполнителя работ, а также сообщить своему непосредственному руководителю о вышеназванных фактах.

4.3. Руководитель, получивший информацию о нарушении правил безопасности или обнаруживший нарушение правил безопасности, обязан обеспечить безопасное выполнение работ или остановить их выполнение.

4.4. Запрещается скрывать травмы любой степени тяжести, а также обстоятельства, при которых они получены.

4.5. С целью обеспечения безопасных условий пребывания на территории Общества необходимо соблюдение всем персоналом организаций, занятых на объектах Общества, в соответствии с договором или ином законном основании, следующих требований к внешнему виду:

- наличие СИЗ в соответствии с требованиями норм и правил, локальных нормативных актов Общества;

- спец. одежда и спец. обувь без внешних повреждений.

4.6. Не допускается курение табака, а также курения электронных сигарет вне специально отведенных мест для курения.

4.7. За нарушение КПБ работники подрядных организаций, подрядные организации, занятые на объектах Общества, несут административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии действующим законодательством РФ и условиями заключенных Обществом и такими организациями договоров.

**С Ключевыми правилами безопасности ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» ознакомлен(а).**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, фамилия и инициалы руководителя подрядчика).**