ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС)

Информационный бюллетень

о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и жилой зоны г. Кирово-Чепецк произведенные лабораторией охраны окружающей среды в период 10.2024-12.2024 года

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и жилой зоны г. Кирово-Чепецк произведенные лабораторией охраны окружающей среды

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точки отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне (ЖЗ) и на границе санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Общества** | **Результаты контроля** | | | **Режим НМУ** | **Результаты контроля при НМУ** |
| **Определяемый показатель** | **ПДКм.р.,**  **(ПДКс.с.),**  **[ОБУВ]**  **мг/м3** | **Факт, мг/м3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09.10.  2024 | Давление 100,2 кПа, направление ветра (северо-восточный), скорость ветра 4,49 м/с, относительная влажность 62,8%, температура окружающего воздуха +14 0С.  **Контроль по графику:**  **1.Район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»)**  Время отбора проб:  08:20-09:48 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 17.10.2024 18:00 по 18.10.2024 18:00 период НМУ по режиму №1  С 19.10.2024 18:00 по 21.10.2024 18:00 период НМУ по режиму №1  С 27.10.2024 18:00 по 28.10.2024 18:00 период НМУ по режиму №1 | 18.10.2024 отбор:  -Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк)  -район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1)  На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3  21.10.2024 отбор:  - Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк)  - район 4 школы (жилая территория города)  На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3  28.10.2024 отбор:  - район ул. Парковой (северная 2 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»)  На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
| Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |
| Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,15 |
| Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |
| Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |
| Хлор | 0,1 | менее 0,018 |
| Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |
| Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |
| 22.10.  2024 | Давление 99,7 кПа, направление ветра (юго-западный), скорость ветра 4,23 м/с, относительная влажность 66,4%, температура окружающего воздуха +12 0С.  **Контроль по графику:**  **1.Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»)**  **2. Перекресток ул. Ленина/ул. Вятская Набережная (район Вечного огня)**  Время отбора проб:  08:00-10:25 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |
| Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |
| Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,15 |
| Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |
| Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |
| Хлор | 0,1 | менее 0,018 |
| Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |
| Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.11.  2024 | Давление 100,8 кПа, направление ветра (западный), скорость ветра 5,23 м/с, относительная влажность 63,9%, температура окружающего воздуха +110С.  **Контроль по графику:**  **1.Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»)**  **2.** **Район 4 школы (жилая территория города)**  Время отбора:  08:00-11:08 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 04.11.2024 18:00 по 06.11.2024 18:00 период НМУ по режиму №1 | 05.11.2024 отбор:  -Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»),  -район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1)  На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
| Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |
| Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,15 |
| Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |
| Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |
| Хлор | 0,1 | менее 0,018 |
| Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |
| Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |
| 25.11.  2024 | Давление 101,4 кПа, направление ветра (северо-западный), скорость ветра 1,17 м/с, относительная влажность 37,7%, температура окружающего воздуха +130С.  **Контроль по графику:**  **1.Район 8 микрорайона (район Стеллы)**  Время отбора:  12:00-13:38 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |
| Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |
| Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |
| Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |
| Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |
| Хлор | 0,1 | менее 0,018 |
| Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |
| Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.12.  2024 | Давление 99,2 кПа, направление ветра (юго-западный), скорость ветра 4,63 м/с, относительная влажность 63,4%, температура окружающего воздуха +130С.  **Контроль по графику:**  **1.Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»)**  **2. Район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1)**  Время отбора:  08:10-11:16 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 05.12.2024 18:00 по 07.12.2024 09:00 период НМУ по режиму №1  С 18.12.2024 18:00 по  20.12.2024 18:00 период НМУ по режиму №1  С 24.12.2024 18:00 по  26.12.2024 12:00 период НМУ по режиму №1 | 06.12.2024 отбор:  -Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»),  -район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1)  На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3  19.12.2024 отбор:  - район гаражных кооперативов (ул. Ленина 5/2) (юго-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»),  -Район 7 микрорайона  На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3  25.12.2024 отбор:  - район ул. Парковой (северная 2 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»)  На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
| Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |
| Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |
| Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |
| Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |
| Хлор | 0,1 | менее 0,018 |
| Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |
| Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |
| 18.12.  2024 | Давление 97,4 кПа, направление ветра (северо-восточный), скорость ветра 3,21 м/с, относительная влажность 65,4%, температура окружающего воздуха +140С.  **Контроль по графику:**  **1. Район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»)**  Время отбора:  08:10-09:38 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |
| Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |
| Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |
| Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |
| Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |
| Хлор | 0,1 | менее 0,018 |
| Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |
| Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |